# 视频播放插件使用说明

# 配置文件修改

配置文件在安装路径下Config.cfg文件中。

<Configure>

<vasip>10.159.0.2</vasip>

<vasport>80</vasport>

<user>VideoPlay</user>

<pswd>BXJOIOISCXIHERDCGDIEJJAZFXFUCP</pswd>

<!--admin APDBFXIFBKDHHGCJIH-->

<substream>0</substream>

<!--云台控制速度，取值范围 1- 100-->

<PtzSpeed>50</PtzSpeed>

<!--抓图类型，0：jpeg，1：bmp -->

<SnapFileType>0</SnapFileType>

<!--截图文件保存路径-->

<SnapSavePath></SnapSavePath>

</Configure>

vasip代表IVMS8200 341平台的登录地址，vasport为IVMS8200 341平台的登录端口，user为平台的用户名，pswd为平台的密码，采用对称加密算法。substream为是否子码流。

# 调用方式

调用方式参考安装目录下test.htm文件，其中

url = "VideoPlay://index=50010510041310016954&pos=0\_0\_400\_300&fullscreen=false"为启动命令行参数，index为在ivms8200 341平台中的20位编码，pos为显示区域，分别为left,top,right,bottom,

fullscreen为是否为全屏。